



**900 MHz, 20mm (0.06 λ)**







**1500 MHz, 14mm (0.07 λ)**







**1800 MHz , 13 mm (0.08 λ)**

****

****

**1200 MHz , 19 mm (0.08 λ)**

****

****